

İLAN METNİ

Makinalı Pamuk Hasadının tekniğine uygun olarak yapılması için;
-Ayarsız ve arızalı makine ile hasat yapılmaması,
-Hasat olgunluğuna gelmemiş tarlalarda makine çalıştırılmaması,
-Yaş, çiğli ürün toplanmaması, 
-Hasat esnasında yangın ihtimaline karşı dolu su tankı bulundurulması,
[bookmark: _GoBack]-Hasat esnasında yangına sebebiyet verecek sigara içmek, ateş yakmak yasaktır.
 Ayrıca;
-Operatör belgesi bulunmayan,
-%3 oranında fazla ürün kayıplarına sebep olan,
-Yangın söndürücüsüz pamuk toplama makinası çalıştıran operatör ve makine sahipleri hakkında Valiliğimizce yetkilendirilmiş kontrol görevlilerince yasal işlem uygulanacaktır.
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